|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ** |  |  |

**АВТОНОМНЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ SUPERSNOW KSD-1000U**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\i.valiev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Condenser.png | C:\Users\i.valiev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KX-1000U Evaporator.png |

 **СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **KSD-1000U** |
| Внутренний объем фургона | 25 м3 (-20℃) ~ 35 м3 (0℃) |
| **Холодопроизводительность (при температуре окружающей среды +30 ℃ )** |
| Температура в фургоне | Дорожный режим, Вт | Стояночный режим, Вт |
| 0°C | 7 305 | 6 225 |
|  -20°C | 4 370 | 3 775 |
| Объем продуваемого воздуха | 3 450 м3/ч |
| **Конденсатор** |
| Размеры, мм | 1 850 x 730 x 600 |
| Вес, кг | 375 |
| **Испаритель** |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Размеры, мм | 1 510 х 700 х 330 |
| Вес, кг | 51 |
| **Хладагент** |
| Наименование | R404A |
| Объем, кг | 6,8 |
| **Компрессор** |
| Модель | Bock FK40/560TK |
| Объем, см3 | 554 |
| **Двигатель** |
| Модель | Japan Perkins 403D-11 |
| Мощность (КВт) | 18,4 |
| **Электрический двигатель** |
| Мощность (КВт) | 9,2 |
| Напряжение/число фаз/частота | 380V/3PH/50HZ220V/3PH/60HZ |

**ОСОБЕННОСТИ:**

1. Приводится в действие высоконадежным 3-цилиндровым двигателем Perkins, с низким уровнем шума и расхода топлива.

2. Немецкий компрессор Bock.

3. Конструкция моноблока, простота установки и снижение риска утечки.

4. Осевые вентиляторы, большой объем воздуха, длительный срок службы.

5. Медная трубка с внутренней канавкой как для конденсатора, так и для испарителя, высокоэффективный теплообмен и быстрое охлаждение.

6. Точный контроль температуры, запуск / остановка двигателя в соответствии с заданной температурой.

7. Устройство автоматически переключится с режима работы двигателя на режим ожидания после подключения к электросети 220В/380В.

8. Устройство автоматически переключится на работу двигателя, если в режиме ожидания возникнут проблемы, обеспечивая сохранность груза.

Гарантия: 2 года

Производитель: Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., Китай.

Срок поставки: в наличии /120 календарных дней.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Тел. +7 (351) 723 00 12 |