|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ** |  |  |

**АВТОНОМНЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ SUPERSNOW KSD-1000U**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\i.valiev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Condenser.png | C:\Users\i.valiev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KX-1000U Evaporator.png |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | | **KSD-1000U** |
| Внутренний объем фургона | | 25 м3 (-20℃) ~ 35 м3 (0℃) |
| **Холодопроизводительность (при температуре окружающей среды +30 ℃ )** | | |
| Температура в фургоне | Дорожный режим, Вт | Стояночный режим, Вт |
| 0°C | 7 305 | 6 225 |
| -20°C | 4 370 | 3 775 |
| Объем продуваемого воздуха | 3 450 м3/ч | |
| **Конденсатор** | | |
| Размеры, мм | 1 850 x 730 x 600 | |
| Вес, кг | 375 | |
| **Испаритель** | | |
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Размеры, мм | 1 510 х 700 х 330 | |
| Вес, кг | 51 | |
| **Хладагент** | | |
| Наименование | R404A | |
| Объем, кг | 6,8 | |
| **Компрессор** | | |
| Модель | Bock FK40/560TK | |
| Объем, см3 | 554 | |
| **Двигатель** | | |
| Модель | Japan Perkins 403D-11 | |
| Мощность (КВт) | 18,4 | |
| **Электрический двигатель** | | |
| Мощность (КВт) | 9,2 | |
| Напряжение/число фаз/частота | 380V/3PH/50HZ  220V/3PH/60HZ | |

**ОСОБЕННОСТИ:**

1. Приводится в действие высоконадежным 3-цилиндровым двигателем Perkins, с низким уровнем шума и расхода топлива.

2. Немецкий компрессор Bock.

3. Конструкция моноблока, простота установки и снижение риска утечки.

4. Осевые вентиляторы, большой объем воздуха, длительный срок службы.

5. Медная трубка с внутренней канавкой как для конденсатора, так и для испарителя, высокоэффективный теплообмен и быстрое охлаждение.

6. Точный контроль температуры, запуск / остановка двигателя в соответствии с заданной температурой.

7. Устройство автоматически переключится с режима работы двигателя на режим ожидания после подключения к электросети 220В/380В.

8. Устройство автоматически переключится на работу двигателя, если в режиме ожидания возникнут проблемы, обеспечивая сохранность груза.

Гарантия: 2 года

Производитель: Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., Китай.

Срок поставки: в наличии /120 календарных дней.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Тел. [+7 (351) 723 00 12](tel:+73517230012) |