|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ** |  |  |

**ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ПРЯМОГО ПРИВОДА SUPERSNOW KX-180K**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\i.valiev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Lф-¤│ў.jpg | C:\Users\i.valiev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\180A-Z.JPG |

 **СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | КX-180К |
| Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30℃  | Привод от двигателя | Температура внутри фургона | Мощность, Вт |
| 0℃ | 2 050 |
|  -20℃ | 1 050 |
| Объем продуваемого воздуха | 950 м3/ч |
| Компрессор | Модель | 5H09 |
| Объем | 87 см3 |
| Конденсатор | Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры |  790 х 450 х 215 мм |
| Вес | 19 кг |
| Испаритель | Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры | 730 х 595 х 185 мм |
| Вес | 12 кг |
| Объем хладагента | R404a / 1,0 кг |
| Оттайка | автоматическая с помощью горячего газа |
| Рабочее напряжение | 12V / 24V |
| Внутренний объем фургона | 6 м3 (-20℃) ~ 15 м3 (0℃) |

**ОСОБЕННОСТИ:**

1. Экологически чистый хладагент R404a.

2. Многофункциональная панель управления и контроллер.

3. Автоматическая система оттайки горячим газом.

4. Информативный набор данных и сигнализация возникшей ошибки.

5. Защита аварийных выключателей.

6. Опционально – функция Stand by.

7. Монтаж на передней стенке фургона.

Гарантия: 2 года

Производитель: Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., Китай.

Срок поставки: в наличии / 90 календарных дней

|  |  |
| --- | --- |
|  | Тел. +7 (351) 723 00 12 |