|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ** |  |  |

**ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ПРЯМОГО ПРИВОДА SUPERSNOW KX-350K**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\i.valiev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\350K-L.PNG | C:\Users\i.valiev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\450K-Z.JPG |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | | КX-350К | |
| Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30℃ | Привод от двигателя | Температура внутри фургона | Мощность, Вт |
| 0℃ | 3 815 |
| -20℃ | 2 260 |
| Объем продуваемого воздуха | | 1 800 м3/ч | |
| Компрессор | Модель | QP 16 | |
| Объем | 163 см3 | |
| Конденсатор | Количество вентиляторов | 1 | |
| Размеры | 1 010 х 558 х 241 мм | |
| Вес | 36 кг | |
| Испаритель | Количество вентиляторов | 2 | |
| Размеры | 1 080 х 655 х 210 мм | |
| Вес | 21 кг | |
| Объем хладагента | | R404a / 1,4 кг | |
| Оттайка | | автоматическая с помощью горячего газа | |
| Рабочее напряжение | | 12V / 24V | |
| Внутренний объем фургона | | 15 м3 (-20℃) ~ 25 м3 (0℃) | |

**ОСОБЕННОСТИ:**

1. Экологически чистый хладагент R404a.

2. Многофункциональная панель управления и контроллер.

3. Автоматическая система оттайки горячим газом.

4. Информативный набор данных и сигнализация возникшей ошибки.

5. Защита аварийных выключателей.

6. Опционально – функция Stand by.

7. Монтаж на передней стенке фургона.

Гарантия: 2 года

Производитель: Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., Китай.

Срок поставки: в наличии / 90 календарных дней

|  |  |
| --- | --- |
|  | Тел. [+7 (351) 723 00 12](tel:+73517230012) |