|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ** |  |  |

**ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ПРЯМОГО ПРИВОДА SUPERSNOW KX-500K**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\i.valiev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\500K-L.PNG | C:\Users\i.valiev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\500K-Z.PNG |

 **СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | КX-500К |
| Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30℃  | Привод от двигателя | Температура внутри фургона | Мощность, Вт |
| 0℃ | 5 400 |
|  -20℃ | 2 650 |
| Объем продуваемого воздуха |  2 420 м3/ч |
| Компрессор | Модель | QP 16 |
| Объем | 163 см3 |
| Конденсатор | Количество вентиляторов | 2 |
| Размеры | 1 270 х 590 х 415 мм |
| Вес | 42 кг |
| Испаритель | Количество вентиляторов | 3 |
| Размеры | 1 255 х 540 х 275 мм |
| Вес | 33 кг |
| Объем хладагента | R404a / 2,0 кг |
| Оттайка | автоматическая с помощью горячего газа |
| Рабочее напряжение | 12V / 24V |
| Внутренний объем фургона | 25 м3 (-20℃) ~ 35 м3 (0℃) |

**ОСОБЕННОСТИ:**

1. Экологически чистый хладагент R404a.

2. Многофункциональная панель управления и контроллер.

3. Автоматическая система оттайки горячим газом.

4. Информативный набор данных и сигнализация возникшей ошибки.

5. Защита аварийных выключателей.

6. Опционально – функция Stand by.

7. Монтаж на передней стенке фургона.

Гарантия: 2 года

Производитель: Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., Китай.

Срок поставки: в наличии / 90 календарных дней.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Тел. +7 (351) 723 00 12 |